金华市妇幼保健院钢化玻璃更换需求

1. 投标人需现场查看玻璃材质等参数，更换样式需与原玻璃保持一致。
2. 玻璃更换为交钥匙工程，在采购人下单后，由中标人自行测量尺寸，确保更换完毕，按照实际安装面积进行验收支付，由中标人自行评估损耗部分。
3. 院区常规更换玻璃参考参数：8mm+0.76mm+8mm双层中空； 品牌要求：南玻、信义、耀皮

备注：该项目总价48000元。