金华市妇幼保健院污水处理站改造需求

对照《医疗机构污水处理技术标准与规范的要点指引》以及《关于进一步提升医疗机构污水治理能力的实施意见》相关要求，结合医疗机构实际情况，以下问题需整改：污泥的处理处置部分贮泥池无搅拌装置；自行监测部分无溶氧仪，无自动加药装置。整改要求：交钥匙工程，由投标人自行勘察现场，并需在12月10日前完成施工、调试。

参考工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **总价****（元）** | **备注** |
| 1 | 污泥池搅拌机 | 潜水搅拌机，0.85kw，不锈钢材质 | 1 | 套 |  |  | 南京蓝深、南京如克、中节能兆盛等 |
| 2 | 在线溶氧仪 | 含显示器和探头 | 1 | 套 |  |  | 浙江林都、杭州科盛、杭州冉迪等 |
| 3 | 配电系统 | 含电控箱和电缆 | 1 | 批 |  |  | 国产优质 |
| 备注：本项目最高限价29800元。 |