金华妇幼保健院中医外治中心艾灸排烟改造系统

1. 项目需求：

门诊楼271房间南侧，260房间需增加安装4个排烟点位，合理利用原风管管路，避免大范围施工。需根据科室安排错开高峰期施工。

项目预算价格：人民币三万元。

1. 工程量参考清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 艾灸专用万向吸气臂 | Φ78 | 4 套 |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | / | 4 套 |
| 3 | 吊顶支架 | / | 4 套 |
| 4 | 安装底座 | / | 4 套 |
| 5 | 装饰盖 | / | 4 套 |
| 6 | 主管道 | Φ 160 | 10 米 |
| Φ200 | 30 米 |
| 7 | 电线 | 4 ㎜² | 40 米 |
| 8 | 艾灸专用风机 | 静音风机，内装 | 4 台 |
| 9 | 外墙安装 |  | 1 人 |
| 10 | 三通接头 |  | 10 个 |
| 11 | 弯头 |  | 15 个 |
| 12 | 排试吊卡 | 110 | 30 付 |
| 13 | 线管 | Φ 10 | 30 米 |
| 14 | 风机导风变径 |  | 1 个 |
| 15 | 电源控制系统 | 40A | 1 套 |
| 16 | 软连接头 | Φ200 | 4 个 |
| 17 | 风机导风罩 |  | 1 个 |
| 18 | 减震系统 |  | 1 套 |